本アプリケーション形式, ２次元の解析データ。特定の測定装置はありません。拡張子に制限はありません,1) **.rmo/**.rmo2/**.rm2  (必須)
Bruker FIDデータ, 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です。,1) ser  (データファイル：必須),2) acqus  (必須),3) acqu2s  (必須),4) acqu,5) acqu2,6) Spec.BRUF  (注２)
Bruker 変換済みデータ, 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です。,1) 2rr  (データファイル：必須),2) 2ri,3) 2ir,4) 2ii,5) procs  (必須),6) proc2s  (必須),7) proc,8) proc2,9) parm.text,10) title,11) Spec.BRUD  (注２)
JEOL Alice2/Excalibur/AL,,1) ***.als  (必須)
JEOL GX/GSX/EX, 変換済みデータ、及び絶対値のFIDデータ：次のファイルがセットになっている必要があります。***は同じ名前です,1) ***.GXD  (データファイル：必須),2) ***.GXP  (必須)
JEOL GX/GSX/EX(PhaseSensitive), 位相検出のFID(未変換)データ：次のファイル(２つのデータ)がセットになっている必要があります。***は同じ名前です,1) ***01.GXD  (データファイル：必須),2) ***02.GXD  (データファイル：必須),3) ***01.GXP  (必須),4) ***02.GXP  (必須)
JEOL Alpha変換済み, 拡張子の後に番号が付いている場合もあります,1) ***.nmd  (必須)
JEOL Alpha FIDデータ, 拡張子の後に番号が付いている場合もあります,1) ***.nmf  (必須)
JEOL Lambda変換済み,,1) ***.nmdata  (必須)
JEOL Lambda FIDデータ,,1) ***.nmfid  (必須)
JEOL Delta/ECP/ECA, 特に決まった拡張子はありません,1) ***.*  (必須)
Varian Unity/Unix FIDデータ, 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です,1) fid  (データファイル：必須),2) procpar  (必須),3) text,4) Spec.VarF  (注２)
Varian Unity/Unix 変換済みデータ, 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です,1) data  (データファイル：必須),2) curpar (必須),3) procpar,4) text,5) Spec.VarD  (注２)
