本アプリケーション形式, １次元の解析データ。特定の測定装置はありません。拡張子に制限はありません,1) **.rm1 **.rmo1 ***.rmo  (いずれか1つ必須)
Bruker　CMX, １つのフォルダーには複数個のデータは入りません,1) data  (必須),2) Spec.CMX  (注２)
Bruker FIDデータ, 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です。,1) fid  (データファイル：必須),2) acqus  (必須),3) acqu,4) Spec.BRUF  (注２)
Bruker FIDデータ(2), 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です。,1) **.fid  (データファイル：必須),2) **.AQS  (必須)
Bruker 変換済みデータ, 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です。,1) 1r  (データファイル：必須),2) 1i,3) procs  (必須),4) proc,5) parm.text,6) title,7) Spec.BRUD  (注２)
Bruker 変換済みデータ(2), 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です。,1) **.1r  (データファイル：必須),2) **.1i,3) **.FQS  (必須),4) **.AQS
Bruker MSL, 特に決まった拡張子はありません,1) ***.*  (必須)
Bruker ASPECT3000, 特に決まった拡張子はありません,1) ***.*  (必須)
JEOL Alice2/Excalibur/AL,,1) ***.als  (必須)
JEOL GX/GSX/EX, 次のファイルがセットになっている必要があります。***は同じ名前です,1) ***.GXD  (データファイル：必須),2) ***.GXP  (必須)
JEOL Alpha変換済み, 拡張子の後に番号が付いている場合もあります,1) ***.nmd  (必須)
JEOL Alpha FIDデータ, 拡張子の後に番号が付いている場合もあります,1) ***.nmf  (必須)
JEOL Lambda変換済み,,1) ***.nmdata  (必須)
JEOL Lambda FIDデータ,,1) ***.nmfid  (必須)
JEOL Delta/ECP/ECA,特に決まった拡張子はありません,1) ***.*  (必須)
CSV,独自形式ですのでお問い合わせください,
JCAMP 拡張形式,,1) ***.jdx  (必須)
JCAMP通常,,1) ***.dx  (必須)
Varian Unity/Unix(FIDデータ), 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です。,1) fid  (データファイル：必須),2) procpar  (必須),3) text,4) Spec.VARF  (注２)
Varian Unity/Unix(変換済み), 次のファイルが1つのフォルダーに入っている必要があります。測定データごとに１つのフォルダーが必要です。,1) data  (データファイル：必須),2) curpar  (必須),3) procpar,4) text,5) Spec.VARD  (注２)
Ge Omega, 次のファイルがセットになっている必要があります。***は同じ名前です。,1) ***.fid  (データファイル：必須),2) ***.hed  (必須)
Nuts, 拡張子は*.fid *.c13 *.h1 等、特に決まった拡張子はありません,1) ***.*  (必須)
Mac FID,,1) ***.import  (必須)
SIEMENS,,1) ***.IMA または　***.DCM (どちらか必須)